regelmäßige Kontrollen Lightsheer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | erledigt / Unterschrift MA |
| 01.01. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.02. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.03. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.04. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.05. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.06. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.07. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.08. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.09. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.10. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.11. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |
| 01.12. | Rückseite entfernen, Staub absaugen |  |

|  |
| --- |
| **Bitte täglich die Handstücke mit Desinfektionstüchern reinigen.** |
| **Darauf achten, dass die Saphirgläser trocken sind, wenn mit der Arbeit begonnen wird.** |
| **Feuchte Saphirgläser führen zu Verbrennungen.** |

|  |
| --- |
| **Es ist jährlich eine sicherheitstechnische Kontrolle (STK) von einem** |
| **autorisierten Techniker durchzuführen.** |

M 74 Stand 06.2018