|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | erledigt / Unterschrift MA |
| 01.01. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.02. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.03. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.04. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.05. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.06. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| Wasserfilter austauschen |

|  |
| --- |
| **Bitte täglich die Handstücke von innen und außen mit Desinfektionstüchern reinigen.** |
| **Darauf achten, dass die Saphirgläser trocken sind, wenn mit der Arbeit begonnen wird.** |
| **Feuchte Saphirgläser führen zu Verbrennungen.** |
| **Es ist jährlich eine sicherheitstechnische Kontrolle (STK) von einem** |
| **autorisierten Techniker durchzuführen.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | erledigt / Unterschrift MA |
| 01.07. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.08. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.09. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.10. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.11. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| 01.12. | Chiller Fluid auffüllen |  |
| Rückseite entfernen, Staub absaugen |
| Menü "System Flow Maintenance" durchführen |
| Wasserfilter austauschen |

|  |
| --- |
| **Bitte täglich die Handstücke und Skintel von innen und außen mit Desinfektionstüchern reinigen.** |
| **Darauf achten, dass die Saphirgläser trocken sind, wenn mit der Arbeit begonnen wird.** |
| **Feuchte Saphirgläser führen zu Verbrennungen.** |
| **Es ist jährlich eine sicherheitstechnische Kontrolle (STK) von einem** |
| **autorisierten Techniker durchzuführen.** |